Герконовый датчик

Герконовый датчик предназначен для обозначения открытия двери или окна. Он представляет собой бокс размерами 72Х36Х15 мм с выдвижной антенной, в комплекте с датчиком идет магнит. Датчик с магнитом крепятся при помощи двухсторонней липкой ленты на металлическую или пластиковую поверхность двери или окна с внутренней стороны помещения. Датчик закрепляется на дверную или оконную раму, а магнит непосредственно на дверь или створку окна, причем магнит должен располагаться напротив стороны датчика с надписью «МАГНИТ». Зазор между магнитом и датчиком при закрытой двери или окне должен быть 1-3мм. Датчик вместе с магнитом должны находится с противоположной от шарниров стороны двери или окна. Датчик питается от двух батареек типоразмера ААА (мизинчиковые). Для установки батареек необходимо снять верхнюю крышку датчика вместе с платой и установить батарейки в гнезда. На корпусе датчика имеется светодиодный индикатор. В рабочем режиме он кратковременно загорается раз в 10 секунд при опросе датчика базовым блоком. При сработке датчика индикатор загорается на несколько секунд красным и гаснет когда базовый блок получил и обработал сигнал тревоги.